Bridge

2 – 7	/ 3 – 9	/ 10 – 19 / 13 – 20 / 11 – 12

1001	DI1	
1002	DI1	
1003	Forward	
1102	EXT2	
1106	PIDOUT	
1301	20%	
1401	PID SLEEP	
1404	120 S	
1501	DC BUS VOLT	
1502	0 V	
1503	850 V	
1504	4.0 M A	
2006	ENABLE	
3101	5	
3102	600	
3103	120	
3106	ENABLE	
3415	DC BUS VOLT	
4001	2	
4005	YES	
4006	V	
4007	0	
4008	0	
4009	850	
4010	KEYPAD	
4012	63%	
4013	100%	
4014	ACT1	
4016	AI1	
4022	INTERNAL	
4023	30HZ	
4024	200	
4025	70	
4026	60.0 S